|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace plnění zadávací dokumentace k zakázce**  **„Pořízení techniky pro údržbu travnatých ploch“** | | | **Uchazeč uvede jím nabízený parametr, v ostatních případech uvede ANO na důkaz, že požadavek splňuje** |
|
|  |  |  |
| **Kolový traktor** |  |  |  |
| výkon motoru | min. 55 kW |  |  |
| převýšení točivého momentu | min 35% |  |  |
| splnění emisní normy Tier 4a |  | požadováno zadavatelem |  |
| otáčky zadního VH | min VH 540/1000 ot/min |  |  |
| nádrž na palivo | min. 115 l |  |  |
| tříbodový závěs kat. II, mech. ovládání |  | požadováno zadavatelem |  |
| vývod/výstup pro připojení vzduchové brzdy přívěsu |  | požadováno zadavatelem |  |  |  |
| sedadlo spolujezdce |  | požadováno zadavatelem |  |
| střecha s průhledem |  | požadováno zadavatelem |  |
|  |  |  |  |
| **Travní traktor** |  |  |  |
| motor min. dvouválcový | min. 26kW |  |  |
| sečení o záběru | min.105cm |  |  |
| převodovka hydrostatická |  | požadováno zadavatelem |  |
| kuličková ložiska kol |  | požadováno zadavatelem |  |
| tempomat |  | požadováno zadavatelem |  |
| sběr. koš | min. 350 l |  |  |
| možnost mulčování s rozfukováním trav. hmoty |  | požadováno zadavatelem |  |
|  |  |  |  |
| **Drtič větví** |  |  |  |
| průměr drceného materiálu | min. 100mm |  |  |
| výkon za hodinu | min. 5m3 |  |  |
| komínek pro výhoz štěpky do vleku |  | požadováno zadavatelem |  |
| pohon od vývodového hřídele kolového traktoru |  | požadováno zadavatelem |  |
| hydraulické podávání |  | požadováno zadavatelem |  |
| kardan v ceně |  | požadováno zadavatelem |  |
|  |  |  |  |
| **Mulčovač** |  |  |  |
| hodinový výkon | min. 2 ha |  |  |
| šíře záběru | min. 2,8m |  |  |
| válcový rotor |  | požadováno zadavatelem |  |
| kladiva, možná záměna za nože Y |  | požadováno zadavatelem |  |
| převodovka s volnoběžkou |  | požadováno zadavatelem |  |

V případě, že uchazeč nabídne parametry převyšující požadavky platí pro kupní smlouvu nabídka uchazeče.